# Fehlersuche -WEP-

# „Verbindung fehlgeschl.” wird angezeigt.

1. Test 1 Überprüfen Sie die Einstellungen des Wireless Routers.

   Wenn die DHCP-Funktion des Wireless Routers deaktiviert ist, aktivieren Sie sie erneut oder (nur bei IPv4) geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein und geben Sie dann die Einstellungen der drahtlosen Verbindung erneut ein. Vergewissern Sie sich zudem, dass die ausgewählte WEP-Schlüsselnummer und das eingegebene Kennwort richtig sind.

## Wenn Sie die IP-Adresse des Druckers angeben

Legen Sie die IP-Adresse des Druckers wie folgt fest.

1. Drücken Sie die Taste Einrichten (Setup).
2. Verwenden Sie die Taste oder , um Geräteeinstellungen (Device settings) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.
3. Wählen Sie LAN-Einstellungen (LAN settings) und drücken Sie die Taste OK.
4. Wählen Sie Wi-Fi und drücken Sie die Taste OK.
5. Wählen Sie Manuelle Einrichtung (Manual setup) aus und drücken Sie die Taste OK.
6. Wählen Sie TCP/IP-Einstell. (TCP/IP settings) aus und drücken Sie die Taste OK.
7. Wählen Sie IPv4 aus und drücken Sie die Taste OK.
8. Drücken Sie die Taste OK.
9. Wählen Sie IP-Adresse (IP address) aus und drücken Sie die Taste OK.
10. Wählen Sie Manuelle Einrichtung (Manual setup) aus und drücken Sie die Taste OK.

Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.

Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste Einrichten (Setup) und stellen Sie die drahtlose Verbindung dann erneut her.

- Erneut den Wireless Router-Namen direkt eingeben

1. Test 2 Wenn die DHCP-Funktion aktiv ist, geben Sie die Einstellungen der drahtlosen Verbindung des Wireless Routers direkt ein.

   - Erneut den Wireless Router-Namen direkt eingeben

2. Test 3 Wenn kein Problem mit der WEP-Schlüsselnummer und dem Kennwort besteht, geben Sie den Namen des Wireless Routers direkt ein.

   - Erneut den Wireless Router-Namen direkt eingeben

   Informationen zum Überprüfen oder Ändern der Wireless Router-Einstellungen finden Sie im Handbuch des Wireless Routers oder wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.