# Ecranul Selectare reţea (SSID)

Dacă nu se poate crea automat o conexiune între imprimantă şi ruterul wireless, se afişează ecranul Selectare reţea (SSID) (Select Network (SSID)).

Urmând paşii de mai jos, conectaţi imprimanta şi ruterul wireless.

1. Selectaţi numele reţelei (SSID) pentru ruterul wireless la care doriţi să vă conectaţi din lista Nume reţea (SSID): (Network Name (SSID):).

   Dacă ruterul wireless nu este afişat în listă, urmaţi instrucţiunile din Ruterul wireless nu este disponibil în lista Nume reţea (SSID).

2. Faceţi clic pe Următor (Next).

   Dacă nu utilizaţi tipul de criptare, paşii de mai jos nu sunt necesari.

3. Introduceţi parola ruterului wireless în câmpul Parolă: (Password:).

   Introduceţi caracterul dorit. Introducerea caracterelor este sensibilă la litere mari şi mici.

   Dacă utilizaţi o conexiune WEP, setaţi, de asemenea, ID cheie WEP: (WEP Key ID:).

4. Faceţi clic pe Următor (Next).

## Ruterul wireless nu este disponibil în lista Nume reţea (SSID)

Dacă ruterul wireless nu este disponibil în lista Nume reţea (SSID): (Network Name (SSID):), de exemplu atunci când este setat modul invizibil, urmaţi paşii de mai jos pentru a adăuga ruterul wireless.

1. Selectaţi Alte reţele (Other networks) în lista Nume reţea (SSID): (Network Name (SSID):).

2. Faceţi clic pe Următor (Next).

3. Introduceţi numele reţelei (SSID) în câmpul Nume reţea (SSID): (Network Name (SSID):).

4. Selectaţi protocolul în Tip de criptare: (Encryption Type:).

   Dacă nu utilizaţi tipul de criptare, selectaţi Nu se utilizează (Do not use) şi treceţi la pasul 6.

   Dacă utilizaţi o conexiune WEP, setaţi, de asemenea, Lungime cheie WEP: (WEP Key Length:), Format cheie WEP: (WEP Key Format:) şi ID cheie WEP: (WEP Key ID:).

5. Introduceţi parola ruterului wireless.

6. Faceţi clic pe Următor (Next).

Notă

- Parola poate fi denumită cheie de securitate sau parolă compusă.
- Pentru informaţii referitoare la valorile implicite pentru numele reţelei (SSID) şi parolă sau la modalitatea de verificare a valorilor curente setate, consultaţi manualul furnizat împreună cu ruterul wireless.
- Identificatorii SSID pentru banda de 2,4 GHz apar pentru numele reţelei (SSID). Dacă imprimanta acceptă banda de 5 GHz, apar, de asemenea, identificatorii SSID pentru banda de 5 GHz.