# استكشاف الأخطاء وإصلاحها -Manual connect-

# لم يتم اكتشاف الموجه اللاسلكي

1. الفحص رقم 1‏ هل الموجه اللاسلكي قيد التشغيل؟

   إذا كان قيد التشغيل بالفعل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

   لا تنتقل إلى الشاشة التالية من هذا الدليل حتى يتم تشغيل الطاقة. سيتم تعطيل الاتصال بالموجه اللاسلكي لفترة مؤقتة.

2. الفحص رقم 2‏ تحقق من اسم الموجه اللاسلكي وكلمة مرور الموجه اللاسلكي.

   تختلف أسماء الموجهات اللاسلكية بين الترددات 5 جيجا هرتز و2.4 جيجا هرتز.

   ابحث عن اسم الموجه اللاسلكي المراد استخدامه، ثم حدده في شاشة الطابعة.

   تحقق من الوارد أعلاه وحدد Search again، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏‏ للبحث عن الموجه اللاسلكي مرة أخرى.

   - العودة إلى الإجراء

## في حالة استمرار تعذر اكتشاف الموجه اللاسلكي

1. الفحص رقم 3‏ هل تم تركيب الموجه اللاسلكي والطابعة في مكان مفتوح يمكن أن توجد به اتصالات لاسلكية؟

2. الفحص رقم 4‏ ‬‏‫هل يعمل الموجه اللاسلكي في معيار IEEE802.11n‏ أو IEEE802.11g أو IEEE802.11b؟

   تحقق من الوارد أعلاه وحدد Search again، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏‏ للبحث عن الموجه اللاسلكي مرة أخرى.

   - العودة إلى الإجراء

3. الفحص رقم 5‏ تحقق من إعدادات الموجه اللاسلكي.

   ‏‫إذا تم تعطيل ‬‏‫بث SSID (‏على سبيل المثال، اتصال "ANY")‏ أو تم تمكين وضع التخفي على ‬‏‫الموجه اللاسلكي، فقم بتمكين بث SSID‏ أو قم بتعطيل وضع التخفي.

   حدد Search again، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏‏ للبحث عن الموجه اللاسلكي مرة أخرى.

   - العودة إلى الإجراء

   عند إنشاء اتصال دون تغيير إعدادات الموجه اللاسلكي، حدد Router direct input في الشاشة Select router. يمكن إدخال إعدادات الاتصال اللاسلكي الخاصة بالموجه اللاسلكي مباشرة على الطابعة.

   - إدخال اسم الموجه اللاسلكي مباشرةً

4. الفحص رقم 6‏ تحقق من إعدادات بروتوكول الحماية الخاص بالموجة اللاسلكي (‏طريقة التشفير)‏.

   إذا تم تعيين "WPA/WPA2 المؤسسي"، فقم بتغييره إلى "WPA/WPA2 الشخصي" على الموجه اللاسلكي. لا تدعم هذه الطابعة "WPA/WPA2 المؤسسي".

   - إعادة إجراء Manual connect

   للحصول على تفاصيل حول تغيير بروتوكول الأمان (‏معيار تشفير)‏ المُستخدَم بواسطة الموجه اللاسلكي، راجع الدليل الخاص بالموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المصنعة.