# Trikčių diagnostika –Rankinis prisijung.–

# Rodoma „Nepavyko prisijungti prie belaidž. maršr. par. <Žr. instrukciją>“, kai naudojamas saugos protokolas WPA / WPA2

1. 1 patikrinimas Patikrinkite, ar įvestas teisingas belaidžio maršruto parinktuvo slaptažodis.

## Kai nekyla su slaptažodžiu susijusių problemų

1. 2 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo parametrus.

   Jei belaidžio maršruto parinktuvo DHCP funkcija išjungta, įjunkite ją ir iš naujo nustatykite belaidžio ryšio parametrus.

2. 3 patikrinimas Atkurkite klaidos pranešimą, tada iš naujo atlikite spausdintuvo sąranką.

   Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

   - Pakartotinis belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

3. 4 patikrinimas Patikrinkite MAC adreso filtravimo parametrus.

   Jei įjungtas belaidžio maršruto parinktuvo MAC adresų filtravimas, pakeiskite parametrus, kad būtų priimtas spausdintuvo MAC adresas.

   Norėdami patikrinti spausdintuvo MAC adresą, atlikite šiuos veiksmus.

   1. Paspauskite mygtuką Sąranka (Setup).
   2. Mygtukais arba pasirinkite Įrenginio parametrai (Device settings) ir paspauskite Gerai (OK).
   3. Pasirinkite LAN parametrai (LAN settings) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
   4. Pasirinkite Sp. išsam. LAN inf. (Print LAN details) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
   5. Patikrinkite MAC address of wireless LAN atspausdintoje LAN informacijoje.
   - Pakartotinis belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

4. 5 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo saugos protokolo (šifravimo metodo) parametrus.

   Jei belaidis maršruto parinktuvas nustatytas užmegzti ryšį naudojant tik IEEE802.11n standartą ir šifravimas nustatytas kaip WEP arba TKIP, pakeiskite šifravimo standartą, kad jis nebūtų WEP ir TKIP arba pakeiskite ryšio standartą ir iš naujo nustatykite belaidžio ryšio parametrus.

   Jei nustatytas WEP arba TKIP šifravimo standartas, IEEE802.11n kaip ryšio standarto naudoti negalima.

   - Pakartotinis belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

   Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip patikrinti arba pakeisti belaidžio maršruto parinktuvo parametrus, žr. belaidžio maršruto parinktuvo instrukciją arba kreipkitės į jo gamintoją.