# L'écran Sélection d'un réseau (SSID)

Si une connexion entre l'imprimante et un routeur sans fil ne peut pas être créée automatiquement, l'écran Sélection d'un réseau (SSID) s'affiche.

Suivez les étapes ci-dessous, connectez l'imprimante et le routeur sans fil.

1. Sélectionnez le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel vous souhaitez vous connecter à partir de la liste Nom de réseau (SSID) :.

   Si votre routeur sans fil ne s'affiche pas dans la liste, suivez les instructions de la section Routeur sans fil non disponible dans la liste des noms de réseau (SSID).

2. Cliquez sur Suivant.

   Si vous n'utilisez pas de type de chiffrement, les étapes suivantes ne sont pas nécessaires.

3. Entrez le mot de passe de votre routeur sans fil dans le champ Mot de passe :.

   Saisissez le caractère que vous souhaitez entrer. La saisie de caractères est sensible à la casse.

   Si vous utilisez une connexion WEP, définissez également l'ID de clé WEP :.

4. Cliquez sur Suivant.

## Routeur sans fil non disponible dans la liste des noms de réseau (SSID)

Si votre routeur sans fil n'est pas disponible dans la liste Nom de réseau (SSID) :, par exemple lorsque le mode furtif est défini, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter votre routeur sans fil.

1. Sélectionnez Autres réseaux à partir de la liste Nom de réseau (SSID) :.

2. Cliquez sur Suivant.

3. Entrez un nom de réseau (SSID) dans le champ Nom de réseau (SSID) :.

4. Sélectionnez un protocole à partir de Type de cryptage :.

   Si vous n'utilisez pas de type de chiffrement, sélectionnez Ne pas utiliser et passez à l'étape 6.

   Si vous utilisez une connexion WEP, définissez également Longueur de clé WEP :, Format de clé WEP : et ID de clé WEP :.

5. Entrez le mot de passe de votre routeur sans fil.

6. Cliquez sur Suivant.

Remarque

- Le mot de passe peut également être appelé clé de sécurité ou phrase de passe.
- Pour plus d'informations sur les valeurs par défaut de votre nom de réseau (SSID) et de votre mot de passe, ou pour savoir comment vérifier les valeurs actuellement définies, reportez-vous au manuel fourni avec votre routeur sans fil.
- Les SSID pour la bande de fréquence 2,4 GHz apparaissent pour le nom de réseau (SSID). Si votre imprimante prend en charge la bande de fréquences 5 GHz, les SSID pour la bande 5 GHz apparaissent également.