# Rješavanje problema -WEP-

# Prikazuje se poruka "Povezivanje nije uspjelo"

1. 1. provjera Provjerite postavke bežičnog usmjerivača.

   Ako je funkcija DHCP bežičnog usmjerivača isključena, uključite je ili navedite adresu pisača IP (samo IPv4), a zatim ponovite određivanje postavki bežične veze. Nadalje, provjerite jesu li odabrani broj WEP ključa i unesena lozinka točni.

## Kada navodite IP adresu pisača

Navedite IP adresu pisača kako slijedi.

1. Pritisnite tipku Postava (Setup).
2. S pomoću gumba ili odaberite Postavke uređaja (Device settings) i pritisnite gumb U redu (OK).
3. Odaberite Postavke za LAN (LAN settings) i pritisnite gumb U redu (OK).
4. Odaberite Wi-Fi i pritisnite gumb U redu (OK).
5. Odaberite Ručno postavljanje (Manual setup) i pritisnite gumb U redu (OK).
6. Odaberite Postavke za TCP/IP (TCP/IP settings) i pritisnite gumb U redu (OK).
7. Odaberite IPv4 i pritisnite gumb U redu (OK).
8. Pritisnite gumb U redu (OK).
9. Odaberite IP adresa (IP address) i pritisnite gumb U redu (OK).
10. Odaberite Ručno postavljanje (Manual setup) i pritisnite gumb U redu (OK).

Slijedite upute na zaslonu da biste nastavili s postavljanjem.

Nakon dovršetka postavljanja pritisnite gumb Postava (Setup) te ponovno postavite bežičnu vezu.

- Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

1. 2. provjera Ako je funkcija DHCP aktivna, izravno unesite postavke bežične veze bežičnog usmjerivača.

   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

2. 3. provjera Ako ne postoji problem s brojem WEP ključa i lozinkom, izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača.

   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

   Za pojedinosti o provjeri ili promjeni postavki bežičnog usmjerivača pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača ili se obratite proizvođaču.