# Terminų žodynas

- DHCP funkcija
- Tiesioginis prijungimas
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP adresas
- IPv4
- MAC adresas
- MAC adresų filtravimas
- Tinklas
- Prievadas
- Kelvedis
- SSID
- SSID transliavimas
- Slaptumo režimas
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP raktas
- WEP rakto numeris
- Wi-Fi
- Laidinis ryšys
- Belaidis maršruto parinktuvas
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP funkcija
  Funkcija, naudojama norint automatiškai priskirti reikiamą informaciją (IP adresą ir t. t.) spausdintuvams arba kitiems prie tinklo prijungtiems įrenginiams.
Tiesioginis prijungimas
  Metodas, kuriuo galima spausdintuvą prie kompiuterio ar kitų įrenginių prijungti tiesiogiai, nenaudojant belaidžio maršruto parinktuvo.
IEEE802.11a
  Tarptautinis belaidžių tinklų standartas, numatantis 5,2 GHz dažnio juostos naudojimą; ryšys palaikomas maksimalia 54 Mbps perdavimo sparta.
IEEE802.11ac
  Tarptautinis belaidžių tinklų standartas, numatantis 5 GHz dažnio juostos naudojimą; ryšys palaikomas maksimalia 6,93 Gbps perdavimo sparta.
  Šis standartas kurtas IEEE802.11n pagrindu.
IEEE802.11b
  Tarptautinis belaidžių tinklų standartas, numatantis 2,4 GHz dažnio juostos naudojimą; ryšys palaikomas maksimalia 11 Mbps perdavimo sparta.
IEEE802.11g
  Tarptautinis belaidžių tinklų standartas, numatantis 2,4 GHz dažnio juostos naudojimą; ryšys palaikomas maksimalia 54 Mbps perdavimo sparta.
  Suderinama su IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Tarptautinis belaidžių tinklų standartas, numatantis 2,4 ir 5 GHz dažnių juostų naudojimą; ryšys palaikomas maksimalia 600 Mbps perdavimo sparta.
  Suderinamumas su IEEE802.11b / g pasiekiamas naudojant 2,4 GHz dažnių juostą.
IP adresas
  Skaitinis identifikatorius, priskirtas kiekvienam prie tinklo prijungtam kompiuteriui arba tinklo įrenginiui.
IPv4
  Interneto protokolas, skirtas IP adresui valdyti.
  IPv4 adresai automatiškai priskiriami ryšio įrenginiams, pvz., prie tinklo prijungtiems kompiuteriams.
MAC adresas
  Unikalus numeris, priskiriamas kiekvienam tinklo įrenginiui.
MAC adresų filtravimas
  Įrenginys, kuris kuriant belaidį tinklą veikia kaip tiltas.
Tinklas
  Informacijos mainų tarp tarpusavyje sujungtų kompiuterių sistema. Internetas yra tinklo tipas.
Prievadas
  Lizdas, į kurį galima įjungti eterneto arba USB kabelį.
Kelvedis
  Įrenginys, veikiantis kaip įrenginių (kompiuterių, spausdintuvų ir kt.) sujungimo arba ryšio tarp jų užmezgimo per tinklą priemonė.
SSID
  Pavadinimas, pagal kurį identifikuojamas belaidžiame tinkle naudojamas belaidis maršruto parinktuvas.
SSID transliavimas
  Reguliarus belaidžio maršruto parinktuvo taško signalo perdavimas, atskleidžiant SSID.
Slaptumo režimas
  Funkcija, neleidžianti rodyti belaidžio maršruto parinktuvo SSID kituose belaidžio tinklo įrenginiuose.
TKIP
  Šifravimo standartas; periodiškas šifravimo rakto naujinimas neleidžia iššifruoti trečiajai šaliai.
USB
  Periferinių įrenginių (spausdintuvų ir kt.) prijungimo prie kompiuterio standartas.
WCN
  Funkcija, leidžianti lengvai konfigūruoti belaidžio ryšio parametrus įvedant tik PIN kodą. (WCN-NET) WCN yra „Windows Connect Now“ santrumpa.
WEP
  Saugos protokolas, naudojamas IEEE802.11.
WEP raktas
  Šifravimo raktas, naudojamas WEP.
WEP rakto numeris
  Pasirinkite nuo 1 WEP rakto iki 4 WEP rakto. Pasirinkite tokį patį WEP rakto numerį kaip ir belaidžio maršruto parinktuvo, prie kurio norite prisijungti, numeris.
Wi-Fi
  Registruotasis prekės pavadinimas, suteikiamas tik tiems gaminiams, kurie išlaikė „Wi-Fi Alliance“ veikimo suderinamumo testus. Jūsų spausdintuvas yra „Wi-Fi“ sertifikuotas gaminys. Taip gali būti nurodomas ir be kabelių veikiantis LAN (vietinis tinklas).
Laidinis ryšys
  Tinklas, prie kurio prisijungti reikalingas eterneto kabelis.
Belaidis maršruto parinktuvas
  Įrenginys, kuris kuriant belaidį tinklą veikia kaip tiltas.
WPA
  Saugesnis nei WEP belaidžių tinklų saugos protokolas.
WPA2
  Belaidžių tinklų saugos protokolas. Tai nauja WPA versija.
WPS
  Standartas, užtikrinantis nesudėtingą belaidžių įrenginių prijungimą ir saugos parametrų parinkimą. Galima naudoti mygt. paspaud. ir PIN kodo metodus. WPS reiškia „Wi-Fi Protected Setup“.