# دليل الإعداد
- G6000 series -

# التوصيل اللاسلكي السهل

اتبع الإجراء الموضح أدناه لإعداد الطابعة.

1. تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل قبل بدء إعداد الاتصال اللاسلكي.

   إذا كان زر الطاقة معينًا على تشغيل، فسيكون المصباح تشغيل (‏ON)‏ ‏(‏A)‏ مضيئًا أو وامضًا.

   - ملاحظات حول اتصال Wi-Fi(‏يظهر في إطار جديد)‏

   هام

   - إذا كانت الطابعة تقوم بإجراء عملية التنظيف، أو محاذاة رأس الطباعة، أو أيّ عملية أخرى، فانتظر حتى انتهاء العملية، قبل بدء الإعداد.

2. حدد الشاشة التي يتم عرضها على شاشة الطابعة.

- عندما تظهر الشاشة الموجودة على اليسار، راجع هنا

- عندما تظهر الشاشة الموجودة على اليسار، راجع هنا

- إذا ظهرت شاشة مختلفة، فراجع هنا