# Ustawienia ręczne

1. Wprowadź nazwę routera bezprzewodowego (SSID). We wprowadzanych znakach rozróżniana jest wielkość liter.

   Aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzania znaków i modyfikowania ich typu, zapoznaj się z częścią „Wprowadzanie znaków” (pojawia się w nowym oknie).

   Jeśli nie znasz nazwy routera bezprzewodowego, możesz poszukać jej w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

2. Po wprowadzaniu sprawdź, czy nazwa routera bezprzewodowego (SSID) jest poprawna, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy przycisk OK.

3. Wybierz opcję Tak (Yes) i naciśnij przycisk OK.

4. Wybierz protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze bezprzewodowym i naciśnij przycisk OK.

   Jeśli pojawi się komunikat „Połączono (Connected)”, sieć nie wymaga podania hasła. W następnym kroku wybierz ustawienie „Wyłączone (Disable)” i kontynuuj konfigurację.

   Jeśli pojawi się inny ekran, skorzystaj z informacji podanych w części „Rozwiązywanie problemów”.

5. Wybierz protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze bezprzewodowym.

   - Wyłączone
   - WEP
   - WPA/WPA2