# Rozwiązywanie problemów — Połączenie ręczne

- Pojawia się komunikat „Dost. kilka routerów”
- Pojawia się ekran „Nie można wykryć bezpośr. wprow. routera <Zob. podr.>”
- Pojawia się ekran „Poł. z routerem bezprz. nie powiodło się <Zobacz podręcznik>”, gdy ustawiony Protokół zabezpieczeń to WPA/WPA2
- Pojawia się ekran „Poł. z routerem bezprz. nie powiodło się <Zobacz podręcznik>”, gdy ustawiony Protokół zabezpieczeń to WEP