# Отстраняване на неизправности –Ръчно свързване–

# Показва се "Неусп. откр. на директно въведения рутер <Вж. ръков.>"

1. Проверка 1 Безжичният рутер включен ли е?

   Ако вече е включено, изключете го и след това го включете отново.

   Не преминавайте към следващия екран на това ръководство, докато не се включи захранването. Връзката с безжичния рутер ще бъде временно прекъсната.

   Натиснете бутона OK, за да потвърдите, че въведеното име на безжичния рутер (SSID) е правилно, и след това натиснете отново бутона OK.

   - Връщане към процедурата

## Ако безжичният рутер все още не е открит

1. Проверка 2 Правилно ли е въведено името на безжичния рутер (SSID)?

2. Проверка 3 Безжичният рутер и принтерът поставени ли са в открито пространство, където безжичната комуникация е възможна?

3. Проверка 4 Работи ли безжичният рутер в IEEE802.11n, IEEE802.11g или IEEE802.11b?

   Натиснете бутона OK, за да потвърдите, че въведеното име на безжичния рутер (SSID) е правилно, и след това натиснете отново бутона OK.

   - Връщане към процедурата

4. Проверка 5 Проверете настройките на безжичния рутер.

   Ако SSID излъчването (напр. връзка "ВСЯКО") е изключено или режимът на невидимост е включен на безжичния рутер, включете SSID излъчването или изключете режима на невидимост.

   Изберете Повторно търсене (Search again), след което натиснете бутона OK, за да потърсите отново безжичния рутер.

   - Връщане към процедурата

5. Проверка 6 Проверете настройките на протокола за защита (метод за шифроване) на безжичния рутер.

   Ако е зададено "WPA/WPA2 Enterprise", променете го на "WPA/WPA2 Personal" на безжичния рутер. Този принтер не поддържа "WPA/WPA2 Enterprise".

   - Въведете директно името на безжичния рутер отново

   За подробности относно смяната на протокола за защита (стандарт за шифроване), използван от безжичния рутер, вижте ръководството за безжичния рутер или се свържете с производителя.