# Kablad anslutning

1. Tryck på knappen Inställningar (Setup) (A).

2. Du behöver en Ethernetkabel (säljs separat).

3. Ta bort locket (B) från porten på skrivarens vänstra baksida.

4. Anslut skrivaren till en nätverksenhet (router osv.) med en Ethernetkabel (C).

   Anslut den inte till någon annan port.

5. Använd - eller -knappen (D) för att välja Enhetsinställningar (Device settings) och tryck på OK.

6. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.

7. Välj Kablat LAN (Wired LAN) och tryck på OK.

8. Välj Akt./inakt. kablat LAN (Enab./dis. wired LAN) och tryck på OK.

9. Välj Aktivt (Enable) och tryck på OK.

10. Om nedanstående skärm visas trycker du på OK.

    Om följande skärm inte visas fortsätter du till nästa steg.

11. Tryck på knappen KOPIERA (COPY) (E).

    Konfigurationen av nätverksanslutningen är nu färdig.

12. Gå tillbaka till programvaran och fortsätt med installationen.

    Klicka på i aktivitetsfältet (taskbar) och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta med konfigurationen.