# Manual setup

1. เลือก Other setup และกดปุ่ม OK

2. เลือก Manual setup และกดปุ่ม OK

3. เลือกเราเตอร์แบบไร้สายและกดปุ่ม OK

   หากหน้าจอที่ต่างกันปรากฏขึ้น หรือไม่พบเราเตอร์แบบไร้สาย โปรดดูที่ "การแก้ไขปัญหา"

   - หากคุณเลือก Router direct input โปรดดูที่นี่

4. กดปุ่ม OK

5. เลือกโพรโทคอลความปลอดภัยที่ตั้งไว้บนเราเตอร์แบบไร้สาย และกดปุ่ม OK

   หาก "Connected" ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครือข่ายไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน เลือก "Disable" ในขั้นตอนถัดไป และดำเนินการตั้งค่า

6. เลือกโพรโทคอลความปลอดภัยที่ตั้งไว้บนเราเตอร์แบบไร้สาย

   - ปิดใช้งาน
   - WEP
   - WPA/WPA2