# شاشة حدد الشبكة ‭(SSID)‬

إذا تعذر إنشاء اتصال بين الطابعة والموجه اللاسلكي تلقائيًا، فسيتم عرض شاشة حدد الشبكة ‭(SSID)‬ (‏Select Network (SSID))‏.

قم بتوصيل الطابعة بالموجه اللاسلكي باتباع الخطوات الواردة أدناه.

1. حدد اسم الشبكة (‏SSID)‏ الخاص بالموجة اللاسلكي الذي تريد الاتصال به من القائمة اسم الشبكة (‏SSID)‏: (‏Network Name (SSID):‎)‏.

   إذا لم يظهر الموجه اللاسلكي الخاص بك في القائمة، فاتبع الإرشادات الواردة في عدم توفر الموجه اللاسلكي في قائمة اسم الشبكة (‏SSID)‏.

2. انقر فوق التالي (‏Next)‏.

   إذا كنت لا تستخدم نوعًا للتشفير، فالخطوات التالية غير مطلوبة.

3. أدخل كلمة المرور الخاصة بالموجة اللاسلكي في حقل كلمة المرور: (‏Password:‎)‏

   قم بإدخال الرمز الذي تريد إدخاله. يُعد إدخال الرموز حساسًا لحالة الأحرف.

   إذا كنت تستخدم اتصال WEP، فقم أيضًا بتعيين معرف مفتاح WEP: (‏WEP Key ID:‎)‏.

4. انقر فوق التالي (‏Next)‏.

## عدم توفر الموجه اللاسلكي في قائمة اسم الشبكة (‏SSID)‏

إذا لم يتوفر الموجه اللاسلكي الخاص بك في قائمة اسم الشبكة (‏SSID)‏: (‏Network Name (SSID):‎)‏ عند تعيين وضع التخفي، على سبيل المثال، فاتبع الخطوات الواردة أدناه لإضافة الموجه اللاسلكي.

1. حدد شبكات أخرى (‏Other networks)‏ من قائمة اسم الشبكة (‏SSID)‏: (‏Network Name (SSID):‎)‏.

2. انقر فوق التالي (‏Next)‏.

3. أدخل اسم الشبكة (‏SSID)‏ في حقل اسم الشبكة (‏SSID)‏: (‏Network Name (SSID):‎)‏.

4. حدد بروتوكولاً من نوع التشفير: (‏Encryption Type:‎)‏.

   إذا كنت لا تستخدم نوعًا للتشفير، فحدد لا تستخدم (‏Do not use)‏، ثم تابع إلى الخطوة رقم 6.

   إذا كنت تستخدم اتصال WEP، فقم أيضًا بتعيين طول مفتاح WEP: (‏WEP Key Length:‎)‏، وتنسيق مفتاح WEP: (‏WEP Key Format:‎)‏، ومعرف مفتاح WEP: (‏WEP Key ID:‎)‏.

5. أدخل كلمة المرور الخاصة بالموجة اللاسلكي.

6. انقر فوق التالي (‏Next)‏.

ملاحظة

- قد يُشار إلى كلمة المرور باسم مفتاح الحماية أو عبارة المرور.
- للحصول على معلومات حول القيم الافتراضية لاسم الشبكة (‏SSID)‏ وكلمة المرور أو حول كيفية التحقق من القيم التي تم تعيينها حاليًا، راجع الدليل المرفق بالموجه اللاسلكي لديك.
- تظهر معرفات SSID الخاصة بنطاق 2.4 جيجا هرتز مع اسم الشبكة (‏SSID)‏. إذا كانت الطابعة لديك تدعم النطاق 5 جيجا هرتز، فإن معرفات SSID الخاصة بنطاق 5 جيجا هرتز ستظهر أيضًا.