# Piezīmes par vadu savienojumu

- Pārbaudiet, vai dators un maršrutētājs (A) ir savienoti. Detalizētu informāciju par šo iestatījumu pārbaudi skatiet rokasgrāmatā, kas piegādāta bezvadu maršrutētāja komplektā, vai sazinieties ar maršrutētāja ražotāju.

- Konfigurācija, maršrutētāja funkcijas, iestatīšanas procedūras un tīkla ierīces drošības iestatījumi atšķiras atkarībā no sistēmas vides. Detalizētu informāciju skatiet savas tīkla ierīces rokasgrāmatā vai sazinieties ar tās ražotāju.
- Par lietošanu birojā konsultējieties ar tīkla administratoru.
- Ņemiet vērā: ja izveidojat savienojumu ar tīklu, kura drošība nav aizsargāta, jūsu personīgā informācija varētu tikt atklāta trešai pusei.
- Tagad varat vienlaikus izveidot printera bezvadu un vadu savienojumos. Vadu LAN savienojumu un USB savienojumu var izmantot vienlaikus.
- Ja izmantojat maršrutētāju, pievienojiet printeri un datoru LAN pusē (tas pats tīkla segments).