# Kabelforbindelse

1. Tryk på knappen Opsætning (Setup) (A).

2. Der kræves et Ethernet-kabel (skal købes særskilt).

3. Fjern hætten (B) fra den porten, der er placeret i venstre side bag på printeren.

4. Slut printeren og netværksenheden (router osv.) til et Ethernet-kabel (C).

   Slut det ikke til nogen anden port.

5. Brug knappen eller (D) til at vælge Enhedsindstillinger (Device settings), og tryg på knappen OK.

6. Vælg LAN-indstillinger (LAN settings), og tryk på knappen OK.

7. Vælg Kabel-LAN (Wired LAN), og tryk på knappen OK.

8. Vælg Aktiv./deakt. kab.-LAN (Enab./dis. wired LAN), og tryk på knappen OK.

9. Vælg Aktiv (Enable), og tryk på knappen OK.

10. Hvis skærmbilledet nedenfor vises, skal du trykke på knappen OK.

    Fortsæt til det næste trin, hvis følgende skærmbillede ikke vises.

11. Tryk på knappen KOPI (COPY) (E).

    Opsætningen af netværksforbindelsen er nu fuldført.

12. Vend tilbage til programsoftwaren, og fortsæt installationen.

    Klik på på proceslinjen (taskbar), og følg derefter instruktionerne på skærmen for at fortsætte med opsætningen.