# استكشاف الأخطاء وإصلاحها -WPS (‏رمز PIN)‏-

# ظهور "Failed to connect <See manual>‎"

تظهر هذه الشاشة عند حدوث خطأ ما.

1. الفحص رقم 1‏ تحقق من إعدادات الموجه اللاسلكي.

2. الفحص رقم 2‏ قم بإعادة تعيين الخطأ، ثم إعادة إجراء إعداد الطابعة مرة أخرى.

   اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

   - إعادة إجراء اتصال WPS (‏رمز PIN)‏

   للحصول على تفاصيل حول التحقق من إعدادات الموجه اللاسلكي، راجع دليل ‬‏‫الموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.