# Conexão com fio

1. Selecione LAN com fio (Wired LAN) e pressione o botão OK.

2. Selecione Sim (Yes) e pressione o botão OK.

3. Será necessário um cabo Ethernet (vendido separadamente).

4. Remova a Tampa (A) da porta localizada no lado esquerdo da parte traseira da impressora.

5. Conecte a impressora e um dispositivo de rede (roteador etc.) com um cabo Ethernet (B).

   Não conecte a qualquer outra porta.

6. Pressione o botão OK.

7. Pressione o botão OK.

8. Volte para o software e prossiga com a instalação.

   Clique no na barra de tarefas (taskbar) e siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.