# Connexion filaire

1. Sélectionnez Réseau câblé et appuyez sur le bouton OK.

2. Sélectionnez Oui et appuyez sur le bouton OK.

3. Vous aurez besoin d'un câble Ethernet (vendu séparément).

4. Retirez le capuchon (A) du port situé sur la partie gauche au dos de l'imprimante.

5. Connectez l'imprimante et un périphérique réseau (routeur, etc.) à l'aide d'un câble Ethernet (B).

   Ne le connectez pas à un autre port.

6. Appuyez sur le bouton OK.

7. Appuyez sur le bouton OK.

8. Revenez à l'application et poursuivez l'installation.

   Cliquez sur l' dans la barre des tâches, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.