# Sorun Giderme -El ile bağlantı-

# "Böyle bir yönlendirici bulunamadı <El kitabına bakın>" mesajı görüntülenir

1. Kontrol 1 Kablosuz yönlendiricisi açık mı?

   Önceden açıksa, kapatıp tekrar açın.

   Güç açılmadan bu kılavuzun sonraki ekranına ilerlemeyin. Kablosuz yönlendiricisi bağlantısı geçici olarak devre dışı bırakılacaktır.

   Kablosuz yönlendirici adının (SSID) doğru olduğunu onaylamak için OK düğmesine basın ve ardından OK düğmesine tekrar basın.

   - Yordama geri dönün

## Kablosuz yönlendiricisi hala algılanamadıysa

1. Kontrol 2 Girilen kablosuz yönlendiricisi adı (SSID) doğru mu?

2. Kontrol 3 Kablosuz yönlendirici ve yazıcı, kablosuz iletişimin mümkün olduğu açık bir alanda mı kurulu?

3. Kontrol 4 Kablosuz yönlendiricisi IEEE802.11n, IEEE802.11g veya IEEE802.11b standardında mı çalışıyor?

   Kablosuz yönlendirici adının (SSID) doğru olduğunu onaylamak için OK düğmesine basın ve ardından OK düğmesine tekrar basın.

   - Yordama geri dönün

4. Kontrol 5 Kablosuz yönlendiricisinin ayarlarını kontrol edin.

   SSID yayını (ör. "TÜM" bağlantılar) devre dışı bırakılmış veya kablosuz yönlendiricide gizli modu etkinleştirilmişse, SSID yayınını etkinleştirin veya gizli modunu devre dışı bırakın.

   Kablosuz yönlendiriciyi tekrar aramak için Yeniden ara (Search again) öğesini seçin ve OK düğmesine basın.

   - Yordama geri dönün

5. Kontrol 6 Kablosuz yönlendiricisinin güvenlik protokolü (şifreleme yöntemi) ayarlarını kontrol edin.

   "WPA/WPA2 Kurumsal" olarak ayarlanmışsa, kablosuz yönlendiricide "WPA/WPA2 Kişisel" olarak değiştirin. Bu yazıcı, "WPA/WPA2 Kuruluş"'u desteklemez.

   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını tekrar girin

   Kablosuz yönlendiricisi tarafından kullanılan güvenlik protokolünün (şifreleme standardı) değiştirilmesi ile ilgili ayrıntılar için kablosuz yönlendiricisi el kitabına bakın ya da üreticisiyle bağlantı kurun.