# الاتصال السلكي

1. حدد Wired LAN، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

2. حدد Yes، ثم اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

3. ستحتاج إلى كبل Ethernet (‏يباع منفصلاً)‏.

4. قم بإزالة الغطاء (‏A)‏ من المنفذ الموجود في الجانب الأيسر للجزء الخلفي من الطابعة.

5. قم بتوصيل الطابعة وجهاز الشبكة (‏جهاز توجيه، وغيره)‏ بكبل Ethernet ‏(‏B)‏.

   لا تقم بتوصيله بأي منفذ آخر.

6. اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

7. اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

8. قم بالعودة إلى البرنامج التطبيقي وتابع عملية التثبيت.

   انقر فوق في شريط المهام (‏taskbar)‏، واتبع الإرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة الإعداد.