# Risoluzione dei problemi -Impostaz. manuale-

# Router wireless non rilevato

1. Controllo1 Il router wireless è acceso?

   Se è già acceso, spegnerlo e riaccenderlo.

   Non passare alla schermata successiva di questa guida finché è acceso. La connessione al router wireless verrà temporaneamente disabilitata.

2. Controllo2 Verificare il nome del router wireless e la password del router wireless.

   I nomi dei router wireless differiscono tra le frequenze 5 GHz e 2,4 GHz.

   Trovare il nome del router wireless da utilizzare e selezionarlo nella schermata della stampante.

   Controllare quanto sopra e selezionare Cerca ancora (Search again), quindi premere il pulsante OK per effettuare nuovamente la ricerca del router wireless.

   - Torna alla procedura

## Se il router wireless non viene ancora rilevato

1. Controllo3 Il router wireless e la stampante sono installati in uno spazio aperto dove è possibile stabilire una comunicazione wireless?

2. Controllo4 Il router wireless funziona in IEEE802.11n, IEEE802.11g o IEEE802.11b?

   Controllare quanto sopra e selezionare Cerca ancora (Search again), quindi premere il pulsante OK per effettuare nuovamente la ricerca del router wireless.

   - Torna alla procedura

3. Controllo5 Controllare le impostazioni del router wireless.

   Se una trasmissione SSID (ad esempio, una connessione "QUALSIASI") è disattivata oppure è stata attivata la modalità di mascheramento nel router wireless, attivare la trasmissione SSID oppure disattivare la modalità di mascheramento.

   Selezionare Cerca ancora (Search again) e premere il pulsante OK per effettuare nuovamente la ricerca del router wireless.

   - Torna alla procedura

   Quando si stabilisce una connessione senza modificare le impostazioni del router wireless, selezionare Imm. diretta router (Router direct input) nella schermata Selezionare router (Select router). Le impostazioni di connessione wireless del router wireless possono essere inserite direttamente nella stampante.

   - Immettere direttamente il nome del router wireless

4. Controllo6 Controllare le impostazioni del protocollo di protezione del router wireless (metodo di criptazione).

   Se è impostato "WPA/WPA2 Enterprise", modificarlo in "WPA/WPA2 Personale" sul router wireless. Questa stampante non supporta il protocollo "WPA/WPA2 Enterprise."

   - Riconfigurare l'Impostazione manuale

   Per informazioni su come modificare il protocollo di protezione (standard di crittografia) utilizzato dal router wireless, vedere il manuale fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.