# Conexão manual

1. Insira o nome do roteador sem fio (SSID). A entrada de texto diferencia maiúsculas de minúsculas.

   Para saber como inserir caracteres e como alterar o tipo de caractere, consulte "Entrada de Texto" (aparece em uma nova janela).

   Se você não souber o nome do seu roteador sem fio, consulte o manual do roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.

2. Depois de entrada, verifique se o nome do roteador sem fio (SSID) está correto e, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão OK por pelo menos dois segundos.

3. Selecione Sim (Yes) e pressione o botão OK.

4. Insira a senha. A entrada de texto diferencia maiúsculas de minúsculas.

   Para saber como inserir caracteres e como alterar o tipo de caractere, consulte "Entrada de Texto" (aparece em uma nova janela).

   Se você não souber qual é a senha do seu roteador sem fio, consulte o manual do roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.

   Se "Conectado (Connected)" aparecer, a rede não exigirá uma senha. Continue a partir da etapa 7.

5. Depois de inserir, pressione e mantenha pressionado o botão OK por pelo menos dois segundos.

6. Selecione Sim (Yes) e pressione o botão OK.

7. Quando a tela acima aparecer, pressione o botão OK.

   Se uma tela diferente aparecer, consulte "Solução de Problemas".

8. Pressione o botão COPIAR (COPY) (A).

   A configuração da conexão de rede está completa.

9. Volte para o software e prossiga com a instalação.

   Clique no na barra de tarefas (taskbar) e siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.