# Vezetékes kapcsolat

1. Nyomja meg a Beállítások (Setup) gombot (A).

2. Egy Ethernet-kábelre lesz szüksége (külön vásárolható meg).

3. Vegye le a sapkát (B) a nyomtató hátoldalán bal oldalon található portról.

4. Csatlakoztassa a nyomtatót egy hálózati eszközhöz (útválasztóhoz stb.) egy Ethernet-kábellel (C).

   Más porthoz ne csatlakoztassa.

5. A és a gombbal (D) jelölje ki az Eszközbeállítások (Device settings) elemet, majd nyomja meg az OK gombot.

6. Jelölje ki a LAN-beállítások (LAN settings) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

7. Válassza a Vezetékes LAN (Wired LAN) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

8. Válassza a Vez. LAN enged./letilt. (Enab./dis. wired LAN) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

9. Válassza az Aktív (Enable) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

10. Ha megjelenik az alábbi képernyő, nyomja meg az OK gombot.

    Ha nem jelenik meg az alábbi képernyő, akkor folytassa a következő lépéssel.

11. Nyomja meg a MÁSOLÁS (COPY) gombot (E).

    Ezzel befejeződött a hálózati kapcsolat beállítása.

12. Térjen vissza az alkalmazásszoftverhez, és folytassa a telepítést.

    Kattintson a tálcán (taskbar) a ikonra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a beállítást.