# 困ったときには -ﾌﾟﾘﾝﾀｰで手動接続-

# セキュリティ方式がWEPのときに、［Wi-Fiﾙｰﾀｰへの接続に失敗しました《マニュアルを参照》］と表示された

1. チェック1 入力したWi-Fiルーターのパスワードが正しいことを確認してください。

2. チェック2 使用しているWEPキー番号を確認してください。

   WEPキー番号2～4を使用している場合は、Wi-Fiルーターに設定しているWEPキー番号を1に変更して、再度Wi-Fiの設定を行ってください。

3. チェック3 エラーを解除して、プリンターの設定を再度行ってください。

   OKボタンを押します。

   - 再度Wi-Fiルーター名を直接入力

   Wi-Fiルーターの設定を変更しないで接続する場合は、プリンターのWi-Fi設定を直接入力して、WEPキー番号を選んでください。

   - 詳細設定

   Wi-FiルーターのWEPキー番号を変更する方法については、Wi-Fiルーターに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

4. チェック4 Wi-Fiルーターの設定を確認してください。

   Wi-FiルーターのDHCP機能が有効になっていない場合は、DHCP機能を有効にして再度Wi-Fiの設定を行ってください。

   - 再度Wi-Fiルーター名を直接入力

5. チェック5 Wi-FiルーターのWEPキーを確認してください。

   WEPキーを自動生成するようなWi-Fiルーターを使用している場合は、Wi-Fiルーターで自動生成されたWEPキー（16進数）を確認して、プリンターに入力してください。

   - 再度Wi-Fiルーター名を直接入力

6. チェック6 MACアドレスフィルタリングの設定を確認してください。

   Wi-Fiルーターで、MACアドレスフィルタリングが設定されている場合は、プリンターのMACアドレスを許可する設定に変更してください。

   プリンターのMACアドレスを確認するには、以下の手順を行ってください。

   1. セットアップボタンを押します。
   2. ボタンで［本体設定］を選び、OKボタンを押します。
   3. ［LAN設定］を選び、OKボタンを押します。
   4. ［LAN設定情報印刷］を選び、OKボタンを押します。
   5. 印刷されたLAN設定情報の［MAC address of wireless LAN］を確認します。
   - 再度Wi-Fiルーター名を直接入力

   Wi-Fiルーターで、MACアドレスフィルタリングが設定されていない場合は、再度Wi-Fiの設定を行ってください。

   - 再度Wi-Fiルーター名を直接入力

   Wi-Fiルーターの設定を確認または変更する方法については、Wi-Fiルーターに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。