# Sorun Giderme -Devre dışı bırak-

# "Kablosuz yönlendiriciyle bağlantı kurulamadı <El kitabına bakın>" mesajı görüntülenir

1. Kontrol 1 Kablosuz yönlendiricisi açık mı?

   Önceden açıksa, kapatıp tekrar açın.

   Güç açılmadan bu kılavuzun sonraki ekranına ilerlemeyin. Kablosuz yönlendiricisi bağlantısı geçici olarak devre dışı bırakılacaktır.

2. Kontrol 2 Hatayı sıfırlayın ve yazıcı kurulumunu yeniden yapın.

   OK düğmesine basın.

   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını tekrar girin

   Bağlantı hedefine geçin ve 4. adımdan devam edin.