# Conexiune cablată

1. Apăsaţi butonul Configurare (Setup) (A).

2. Veţi avea nevoie de un cablu Ethernet (vândut separat).

3. Scoateţi capacul (B) de la portul situat în partea stângă din spatele imprimantei.

4. Conectaţi imprimanta şi un dispozitiv de reţea (ruter etc.) cu un cablu Ethernet (C).

   Nu conectaţi la niciun alt port.

5. Utilizaţi butonul sau (D) pentru a selecta Setări dispozitiv (Device settings) şi apăsaţi butonul OK.

6. Selectaţi Setări LAN (LAN settings) şi apăsaţi butonul OK.

7. Selectaţi LAN cablată (Wired LAN) şi apăsaţi butonul OK.

8. Selectaţi Act./dez. LAN cablată (Enab./dis. wired LAN) şi apăsaţi butonul OK.

9. Selectaţi Activ (Enable) şi apăsaţi butonul OK.

10. Dacă apare ecranul de mai jos, apăsaţi butonul OK.

    Dacă nu se afişează următorul ecran, treceţi la pasul următor.

11. Apăsaţi butonul COPIERE (COPY) (E).

    Configurarea conexiunii de reţea este acum finalizată.

12. Reveniţi la software-ul aplicaţiei şi continuaţi cu instalarea.

    Faceţi clic pe din bara de activităţi (taskbar) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a continua cu configurarea.