# 네트워크(SSID) 선택(Select Network (SSID)) 화면

프린터와 무선 라우터가 자동으로 연결될 수 없으면 네트워크(SSID) 선택(Select Network (SSID)) 화면이 표시됩니다.

아래의 단계에 따라 프린터와 무선 라우터를 연결하십시오.

1. 네트워크 이름(SSID):(Network Name (SSID):) 목록에서 연결할 무선 라우터의 네트워크 이름(SSID)을 선택합니다.

   사용하는 무선 라우터가 목록에 표시되지 않으면 네트워크 이름(SSID) 목록에 무선 라우터가 표시되지 않는 경우의 설명을 따르십시오.

2. 다음(Next)을 클릭합니다.

   암호화 유형을 사용하지 않는 경우 다음 단계가 필요하지 않습니다.

3. 암호:(Password:) 필드에 무선 라우터 암호를 입력합니다.

   입력하려는 문자를 입력합니다. 문자 입력은 대/소문자를 구분합니다.

   WEP 연결을 사용하는 경우 WEP 키 ID:(WEP Key ID:)도 설정합니다.

4. 다음(Next)을 클릭합니다.

## 네트워크 이름(SSID) 목록에 무선 라우터가 표시되지 않는 경우

사용하는 무선 라우터가 네트워크 이름(SSID):(Network Name (SSID):) 목록에 표시되지 않으면(예: 은폐 모드를 설정한 경우) 아래 단계에 따라 무선 라우터를 추가하십시오.

1. 네트워크 이름(SSID):(Network Name (SSID):) 목록에서 기타 네트워크(Other networks)를 선택합니다.

2. 다음(Next)을 클릭합니다.

3. 네트워크 이름(SSID):(Network Name (SSID):) 필드에 네트워크 이름(SSID)을 입력합니다.

4. 암호화 유형:(Encryption Type:)에서 프로토콜을 선택합니다.

   암호화 유형을 사용하지 않는 경우 사용 안 함(Do not use)을 선택하고 6단계로 이동하십시오.

   WEP 연결을 사용하는 경우 WEP 키 길이:(WEP Key Length:), WEP 키 형식:(WEP Key Format:) 및 WEP 키 ID:(WEP Key ID:)도 설정하십시오.

5. 무선 라우터 암호를 입력합니다.

6. 다음(Next)을 클릭합니다.

참고

- 암호는 보안 키 또는 패스프레이즈라고도 할 수 있습니다.
- 네트워크 이름(SSID)과 암호의 기본값 또는 현재 설정된 값을 확인하는 방법에 대한 정보는 무선 라우터에 동봉된 설명서를 참조하십시오.
- 2.4GHz 대역의 SSID가 네트워크 이름(SSID)에 나타납니다. 프린터가 5GHz 대역을 지원하는 경우 5GHz 대역의 SSID도 나타납니다.