# Kabelverbindung

1. Drücken Sie die Taste Stopp (Stop) (A).

2. Wählen Sie LAN (Wired LAN) aus und drücken Sie die Taste OK.

3. Wählen Sie Ja (Yes) und drücken Sie die Taste OK.

4. Sie benötigen ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich).

5. Entfernen Sie die Kappe (B) vom Anschluss, der sich links auf der Rückseite des Druckers befindet.

6. Verbinden Sie den Drucker und ein Netzwerkgerät (Router usw.) über ein Ethernet-Kabel (C).

   Verwenden Sie ausschließlich diesen Anschluss.

7. Drücken Sie die Taste OK.

8. Drücken Sie die Taste OK.

9. Kehren Sie zur Anwendungssoftware zurück, und fahren Sie mit der Installation fort.

   Klicken Sie auf das auf der Taskleiste (taskbar), und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.