# Problemen oplossen -Handm. verbinden-

# 'Kan geen verbinding maken met de draadloze router <zie handleiding>.' wordt weergegeven wanneer het beveiligingsprotocol WPA/WPA2 is

1. Controle 1 Controleer of het wachtwoord dat is ingevoerd voor de draadloze router, juist is.

## Wanneer er geen probleem is met het wachtwoord

1. Controle 2 Controleer de instellingen van de draadloze router.

   Als de DHCP-functie van de draadloze router uit staat, schakelt u deze in en voert u de instellingen van de draadloze verbinding opnieuw uit.

2. Controle 3 Herstel de fout en voer de installatie van de printer opnieuw uit.

   Druk op de knop OK.

   - Handm. verbinden opnieuw uitvoeren

3. Controle 4 Controleer de instellingen voor de MAC-adresfiltering.

   Als het MAC-adresfilter is ingeschakeld op de draadloze router, wijzigt u de instellingen zodanig dat het MAC-adres van de printer wordt geaccepteerd.

   Volg deze stappen om het MAC-adres van de printer te controleren.

   1. Druk op de knop Instellingen (Setup).
   2. Gebruik de knop of om Apparaatinstellingen (Device settings) te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
   3. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) en druk op de knop OK.
   4. Selecteer LAN-details afdruk (Print LAN details) en druk op de knop OK.
   5. Controleer MAC address of wireless LAN in de afgedrukte LAN-informatie.
   - Handm. verbinden opnieuw uitvoeren

4. Controle 5 Controleer de instellingen voor het beveiligingsprotocol (coderingsmethode) van de draadloze router.

   Als de draadloze router alleen is geconfigureerd voor communicatie via de IEEE802.11n-standaard en de codering is ingesteld op WEP of TKIP, wijzigt u de codering in iets anders dan WEP en TKIP of wijzigt u de communicatiestandaard en voert u nogmaals de instellingen van de draadloze verbinding in.

   Als de coderingsstandaard is ingesteld op WEP of TKIP, kan IEEE802.11n niet als communicatiestandaard worden gebruikt.

   - Handm. verbinden opnieuw uitvoeren

   Raadpleeg de handleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het controleren of wijzigen van de instellingen van de draadloze router.