# Káblové pripojenie

1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup) (A).

2. Budete potrebovať kábel siete Ethernet (predáva sa samostatne).

3. Odstráňte kryt (B) portu, ktorý sa nachádza na ľavej strane zadnej časti tlačiarne.

4. Prepojte tlačiareň a sieťové zariadenie (smerovač a pod.) pomocou kábla siete Ethernet (C).

   Nepripájajte k žiadnemu inému portu.

5. Pomocou tlačidiel a (D) vyberte položku Nastav. zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.

6. Vyberte možnosť Nastavenia LAN (LAN settings) a stlačte tlačidlo OK.

7. Vyberte možnosť Káblová sieť LAN (Wired LAN) a stlačte tlačidlo OK.

8. Vyberte možnosť Povol./zakáz. kábl. LAN (Enab./dis. wired LAN) a stlačte tlačidlo OK.

9. Vyberte možnosť Aktívne (Enable) a stlačte tlačidlo OK.

10. Ak sa zobrazí obrazovka znázornená nižšie, stlačte tlačidlo OK.

    Ak sa nasledujúca obrazovka nezobrazí, prejdite na ďalší krok

11. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY) (E).

    Nastavenie sieťového pripojenia sa dokončilo.

12. Vráťte sa do softvérovej aplikácie a pokračujte v inštalácii.

    Kliknite na na paneli úloh (taskbar) a pokračujte v nastavovaní podľa pokynov na obrazovke počítača.