# Бележки относно Wi-Fi връзката

- Уверете се, че компютърът и безжичният рутер (A) са свързани. За подробности относно проверката на тези настройки вижте ръководството, доставено заедно с безжичния рутер, или се свържете с неговия производител.

- Конфигурацията, функциите на рутера, процедурите за настройка и настройките за защита на безжичните рутери се различават в зависимост от системната среда. За подробности вижте ръководството за безжичния рутер или се свържете с неговия производител.
- Този принтер не поддържа IEEE802.11ac, IEEE802.11a или IEEE802.11n (5 ГХц). Проверете дали устройството поддържа IEEE802.11n (2,4 ГХц), IEEE802.11g или IEEE802.11b.
- Ако устройството е настроено в режим "Само IEEE802.11n", WEP или TKIP не може да се използва като протокол за защита. Променете протокола за защита на устройството на нещо различно от WEP и TKIP или променете настройката на нещо различно от "Само IEEE802.11n".
  Връзката между устройството ви и безжичния рутер ще бъде временно прекъсната, докато се променя настройката. Не преминавайте към следващия екран на това ръководство, докато не завърши настройката.
- За служебно използване се консултирайте с мрежовия администратор.
- Имайте предвид, че ако се свържете към мрежа, която не е защитена, личните ви данни биха могли да станат достояние на трета страна.
- Не можете да установите едновременно безжична и кабелна връзка на принтер. LAN и USB могат да се използват едновременно.