# Dépannage -Config. manuelle-

# « Routeur saisi directement introuvable <Cf. manuel> » s'affiche

1. Contrôle 1 Le routeur sans fil est-il sous tension ?

   S'il est déjà allumé, mettez-le hors tension, puis rallumez-le.

   Ne passez pas à l'écran suivant de ce guide tant que l'alimentation est en fonction. La connexion au routeur sans fil sera temporairement désactivée.

   Appuyez sur le bouton OK pour confirmer que le nom du routeur sans fil (SSID) est correct, puis appuyez à nouveau sur le bouton OK.

   - Revenir à la procédure

## Si le routeur sans fil n'est toujours pas détecté

1. Contrôle 2 Le nom du routeur sans fil (SSID) entré est-il correct ?

2. Contrôle 3 Le routeur sans fil et l'imprimante sont-ils installés dans un espace ouvert où les communications sans fil sont possibles ?

3. Contrôle 4 Le routeur sans fil fonctionne-t-il en mode IEEE802.11n, IEEE802.11g ou IEEE802.11b ?

   Appuyez sur le bouton OK pour confirmer que le nom du routeur sans fil (SSID) est correct, puis appuyez à nouveau sur le bouton OK.

   - Revenir à la procédure

4. Contrôle 5 Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

   Si la diffusion du SSID (par exemple, la connexion « TOUT ») est désactivée ou si le mode furtif est activé sur le routeur sans fil, activez la diffusion du SSID ou désactivez le mode furtif.

   Sélectionnez Nouvelle recherche, puis appuyez sur le bouton OK de façon à chercher une nouvelle fois le routeur sans fil.

   - Revenir à la procédure

5. Contrôle 6 Vérifiez les paramètres du protocole de sécurité du routeur sans fil (protocole de cryptage).

   Si « WPA/WPA2 Enterprise » est défini comme protocole, remplacez-le par « WPA/WPA2 Personnel » sur le routeur sans fil. Cette imprimante ne prend pas en charge "WPA/WPA2 Entreprise."

   - Entrer directement le nom du routeur sans fil à nouveau

   Pour plus de détails sur la modification du protocole de sécurité (norme de cryptage) utilisé par le routeur sans fil, reportez-vous au manuel du routeur sans fil ou contactez le fabricant.