# Проводное подключение

1. Выберите Проводная сеть (Wired LAN) и нажмите кнопку OK.

2. Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку OK.

3. Вам понадобится кабель Ethernet (продается отдельно).

4. Снимите колпачок (A) с порта, расположенного на левой стороне задней панели принтера.

5. Подключите принтер к сетевому устройству (например, маршрутизатору) с помощью кабеля Ethernet (B).

   Не подключайте его к другому порту.

6. Нажмите кнопку OK.

7. Нажмите кнопку OK.

8. Вернитесь к прикладной программе и продолжите установку.

   Щелкните на панели задач (taskbar), затем для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.