# Napomene o Wi-Fi vezi

- Provjerite jesu li vaše računalo i bežični usmjerivač (A) povezani. Za detalje o provjeri tih postavki pogledajte u vodič isporučen s bežičnim usmjerivačem ili se obratite proizvođaču.

- Konfiguracija, funkcije usmjerivača, postupci postavljanja i sigurnosne postavke bežičnih usmjerivača razlikuju se ovisno o okruženju sustava. Za pojedinosti pogledajte priručnik za bežični usmjerivač ili se obratite proizvođaču.
- Ovaj pisač ne podržava IEEE802.11ac, IEEE802.11a ili IEEE802.11n (5 GHz). Provjerite podržava li vaš uređaj IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g ili IEEE802.11b.
- Ako je vaš uređaj postavljen na način "IEEE802.11n samo", WEP ili TKIP se ne može koristiti kao sigurnosni protokol. Promijenite sigurnosni protokol za vaš uređaj na nešto drugo od WEP i TKIP ili promijenite postavku na nešto drugo od "IEEE802.11n samo".
  Veza između vašeg uređaja i bežičnog usmjerivača prilikom promjene postavki privremeno će se onemogućiti. Ne nastavljajte na sljedeći zaslon vodiča dok se postavljanje ne dovrši.
- Za uredsku upotrebu obratite se administratoru mreže.
- Ako se povežete s mrežom koja nema sigurnosnu zaštitu, postoji opasnost od otkrivanja podataka trećim stranama.
- Pisač se ne može istovremeno upotrebljavati putem bežične i žične veze. LAN i USB mogu se upotrebljavati istovremeno.