# Parengimo instrukcija
- G6000 series -

# „Wi-Fi“ ryšys

Norėdami nustatyti spausdintuvą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prieš pradėdami belaidžio ryšio sąranką įsitikinkite, kad įjungtas spausdintuvas.

   Jei maitinimas įjungtas, įsižiebia arba mirksi lemputė Įjungti (ON) (A).

   - Pastabos apie „Wi-Fi“ ryšį(Rodoma naujame lange)

   Svarbu

   - Jei spausdintuve vykdomas valymo, spausdinimo galvutės lygiavimo ar kitas procesas, palaukite, kol bus užbaigtas procesas, tada pradėkite sąranką.

2. Jei bus atidarytas ekranas apačioje, paspauskite mygtuką Stop (B).

   Jei šis ekranas nerodomas, pereikite prie kito veiksmo.

3. Paspauskite mygtuką Sąranka (Setup) (C).

4. Mygtuku arba (D) pasirinkite „Wi-Fi“ sąranka (Wi-Fi setup) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).