# Кабелна връзка

1. Натиснете бутона Стоп (Stop) (A).

2. Изберете Кабелна LAN (Wired LAN) и натиснете бутона OK.

3. Изберете Да (Yes) и натиснете бутона OK.

4. Ще ви е необходим Ethernet кабел (продава се отделно).

5. Свалете капачката (B) от порта, разположен от лявата страна на задната част на принтера.

6. Свържете принтера към мрежово устройство (маршрутизатор и др.) с помощта на Ethernet кабел (C).

   Не го свързвайте към друг порт.

7. Натиснете бутона OK.

8. Натиснете бутона OK.

9. Върнете се към приложния софтуер и продължете с инсталацията.

   Щракнете върху в лентата на задачите (taskbar) и следвайте инструкциите на екрана на компютъра, за да продължите с настройката.