# Odpravljanje težav – Ročna nastavitev –

# Prikaže se »Prekrivanje usmer.«

To sporočilo se prikaže, ko sistem odkrije več brezžičnih usmerjevalnikov z istim imenom.

## Če imate samo en brezžični usmerjevalnik

Izberite Uporabi 1 usmer. (Use a single router) in pritisnite gumb OK.

Na zaslonu izberite naslov MAC ciljnega brezžičnega usmerjevalnika in pritisnite gumb OK.

- Ko se zaslon tiskalnika spremeni, znova izvedite postopek Ročna nastavitev

Nadaljujte na cilj povezave in nato z izvajanjem 4. koraka.

Za podrobnosti o preverjanju naslova MAC brezžičnega usmerjevalnika glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.

## Če uporabljate več brezžičnih usmerjevalnikov

Izberite Uporabi več usmer. (Use multiple routers) in pritisnite gumb OK.

- Ko se zaslon tiskalnika spremeni, znova izvedite postopek Ročna nastavitev

Nadaljujte na cilj povezave in nato z izvajanjem 4. koraka.