# Szójegyzék

- DHCP-funkció
- Közvetlen kapcsolat
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP-cím
- IPv4
- MAC-cím
- MAC-címek szűrése
- Hálózat
- Port
- Útválasztó
- SSID
- SSID-szórás
- Rejtett mód
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP-kulcs
- WEP-kulcs száma
- Wi-Fi
- Vezetékes kapcsolat
- Vezeték nélküli útválasztó
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP-funkció
  A szükséges adatok (például IP-cím) automatikus kiosztása számítógépek, nyomtatók vagy a hálózatba kapcsolt más eszközök számára.
Közvetlen kapcsolat
  A nyomtató és egy számítógép vagy más eszközök közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó használata nélkül történő összekapcsolásának egyik módja.
IEEE802.11a
  Nemzetközi vezeték nélküli hálózatkezelési szabvány, amely az 5,2 GHz-es frekvenciát használja. 54 Mb/s adatátviteli sebességű kommunikációt tesz lehetővé.
IEEE802.11ac
  Nemzetközi vezeték nélküli hálózatkezelési szabvány, amely az 5 GHz-es frekvenciát használja. 6,93 Gb/s adatátviteli sebességű kommunikációt tesz lehetővé.
  Az IEEE802.11n helyébe lépő szabvány.
IEEE802.11b
  Nemzetközi vezeték nélküli hálózatkezelési szabvány, amely a 2,4 GHz-es frekvenciát használja. 11 Mb/s adatátviteli sebességű kommunikációt tesz lehetővé.
IEEE802.11g
  Nemzetközi vezeték nélküli hálózatkezelési szabvány, amely a 2,4 GHz-es frekvenciát használja. 54 Mb/s adatátviteli sebességű kommunikációt tesz lehetővé.
  IEEE802.11b-kompatibilis.
IEEE802.11n
  Nemzetközi vezeték nélküli hálózatkezelési szabvány, amely a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciát használja. 600 Mb/s adatátviteli sebességű kommunikációt tesz lehetővé.
  A 2,4 GHz-es sávban IEEE802.11b-kompatibilis.
IP-cím
  A hálózatba kapcsolt minden számítógép vagy hálózati eszköz azonosítására szolgáló számsor.
IPv4
  IP-cím kezelésére szolgáló internetes protokoll.
  A kommunikációs eszközök, például a hálózatba kapcsolt számítógépek automatikusan kapnak IPv4-címet.
MAC-cím
  A hálózati eszközökhöz hozzárendelt egyedi szám.
MAC-címek szűrése
  Ez a funkció a MAC-címek mentésével megakadályozza az illetéktelen eszközök hozzáférését.
Hálózat
  A számítógépek közötti információcserére szolgáló rendszer, amelyben a számítógépek csatlakoztatva vannak egymáshoz. Az internet is egyfajta hálózat.
Port
  Olyan csatlakozóaljzat, amelybe Ethernet-kábel vagy USB-kábel dugható be.
Útválasztó
  A hálózaton az eszközök (számítógépek, nyomtatók stb.) kommunikációját hídként biztosító eszköz.
SSID
  A vezeték nélküli hálózatban használt vezeték nélküli útválasztót azonosító név.
SSID-szórás
  A vezeték nélküli útválasztó által rendszeres időközönként küldött jel, amellyel közzéteszi az SSID-azonosítóját.
Rejtett mód
  Ez a funkció megakadályozza, hogy a vezeték nélküli útválasztó SSID-azonosítója látható legyen a vezeték nélküli hálózatban lévő eszközök számára.
TKIP
  Egy biztosítási szabvány, amelynél a rendszeres kulcsmegújítás megakadályozza a harmadik felek általi visszafejtést.
USB
  A perifériás eszközök (nyomtatók stb.) számítógéphez való csatlakoztatásához használt szabvány.
WCN
  A vezeték nélküli kapcsolat egyszerű beállítását lehetővé tevő funkció, amely csak PIN-kód megadását igényli. (WCN-NET) A WCN a Windows Connect Now (Windows azonnali csatlakozás) rövidítése.
WEP
  IEEE802.11 hálózatokban használt biztonsági protokoll.
WEP-kulcs
  A WEP által használt titkosítási kulcs.
WEP-kulcs száma
  A következő értékek közül választhat: WEP-kulcs 1 – WEP-kulcs 4. Ugyanazt a sorszámú WEP-kulcsot válassza, mint amelyet a használni kívánt vezeték nélküli útválasztó használ.
Wi-Fi
  Ezt a márkanevet csak az olyan termékek kaphatják meg, amelyek megfeleltek a Wi-Fi együttműködési tesztjein. Ez a nyomtató Wi-Fi tanúsítvánnyal rendelkező termék. Olyan helyi hálózatot (LAN – Local Area Network) is jelenthet, amely nem igényel kábeleket.
Vezetékes kapcsolat
  Ethernet-kábeles kapcsolatot igénylő hálózat.
Vezeték nélküli útválasztó
  Vezeték nélküli hálózat létrehozása esetén hálózati hídként működő eszköz.
WPA
  Vezeték nélküli hálózatok biztonsági protokollja, amely biztonságosabb mint a WEP.
WPA2
  Biztonsági protokoll vezeték nélküli hálózatokhoz. Ez a WPA egy új verziója.
WPS
  A vezeték nélküli eszközök egyszerű csatlakoztatására és biztonsági beállításainak megadására szolgáló szabvány. A gombnyomásos módszer és a PIN-kódos módszer használható. A WPS-t Wi-Fi Protected Setup értelemben használjuk.