# Riešenie problémov –Manuálne pripojenie–

# Ak je nastavený protokol zabezpečenia WEP, zobrazí sa správa „Pripojenie k bezdrôtovému smerovaču bolo neúspešné <Pozri príručka>“

1. Kontrola č. 1 Skontrolujte, či je správne zadané heslo bezdrôtového smerovača.

2. Kontrola č. 2 Skontrolujte číslo kľúča WEP, ktorý používate.

   Ak používate číslo kľúča WEP 2, 3 alebo 4, upravte na bezdrôtovom smerovači číslo kľúča WEP na 1 a nastavte bezdrôtové pripojenie znovu.

3. Kontrola č. 3 Vynulujte chybu a zopakujte nastavenie tlačiarne.

   Stlačte tlačidlo OK.

   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

   Pri vytváraní pripojenia bez zmeny nastavení bezdrôtového smerovača vyberte číslo kľúča WEP zadaním nastavení bezdrôtového pripojenia priamo v tlačiarni.

   - Manuálne nastavenie

   Podrobné informácie o zmene čísla kľúča WEP bezdrôtového smerovača nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.

4. Kontrola č. 4 Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.

   Ak je funkcia DHCP bezdrôtového smerovača vypnutá, zapnite ju a znova nakonfigurujte nastavenia bezdrôtového pripojenia.

   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

5. Kontrola č. 5 Skontrolujte kľúč WEP bezdrôtového smerovača.

   Ak používate bezdrôtový smerovač, ktorý automaticky vytvára kľúče WEP, skontrolujte kľúč WEP (hexadecimálny), ktorý bezdrôtový smerovač automaticky vytvoril, a potom ho zadajte v tlačiarni.

   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

6. Kontrola č. 6 Skontrolujte nastavenia filtrovanie adries MAC.

   Ak je v bezdrôtovom smerovači zapnuté filtrovanie adries MAC, zmeňte nastavenia tak, aby sa akceptovala adresa MAC tlačiarne.

   Ak chcete skontrolovať adresu MAC tlačiarne, postupujte podľa týchto krokov.

   1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).
   2. Pomocou tlačidiel alebo vyberte položku Nastav. zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.
   3. Vyberte možnosť Nastavenia LAN (LAN settings) a stlačte tlačidlo OK.
   4. Vyberte možnosť Tlač podrobn. o LAN (Print LAN details) a stlačte tlačidlo OK.
   5. Prečítajte si informácie „MAC address of wireless LAN“ na vytlačených údajoch k sieti LAN.
   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

   Ak je v bezdrôtovom smerovači vypnuté filtrovanie adries MAC, znova nakonfigurujte nastavenia bezdrôtového pripojenia.

   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

   Podrobné informácie o kontrole alebo zmene nastavení bezdrôtového smerovača nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.