# Усунення неполадок -WEP-

# З’являється повідомлення «Помилка підключення»

1. Перевірка 1 Перевірте параметри маршрутизатора безпроводової мережі.

   Якщо функцію DHCP маршрутизатора безпроводової мережі вимкнено, активуйте її або вкажіть IP-адресу принтера (тільки IPv4), а потім ще раз налаштуйте параметри безпроводового підключення. Переконайтеся, що правильно вибрано номер ключа WEP і введено пароль.

## Указання IP-адреси принтера

Зазначте IP-адресу принтера, як описано нижче.

1. Натисніть кнопку Настроювання (Setup).
2. За допомогою кнопки або виберіть пункт Парам. пристрою (Device settings) та натисніть кнопку OK.
3. Виберіть пункт Параметри LAN (LAN settings) і натисніть кнопку OK.
4. Виберіть пункт Wi-Fi і натисніть кнопку OK.
5. Виберіть пункт Настроюв. вручну (Manual setup) і натисніть кнопку OK.
6. Виберіть пункт Параметри TCP/IP (TCP/IP settings) і натисніть кнопку OK.
7. Виберіть пункт IPv4 і натисніть кнопку OK.
8. Натисніть кнопку OK.
9. Виберіть пункт IP-адреса (IP address) і натисніть кнопку OK.
10. Виберіть пункт Настроюв. вручну (Manual setup) і натисніть кнопку OK.

Щоб перейти до встановлення, дотримуйтеся інструкцій, що з’являтимуться на екрані.

Після завершення настроювання натисніть кнопку Настроювання (Setup), а потім знову встановіть безпроводове підключення.

- Виконайте настроювання вручну повторно

1. Перевірка 2 Коли функцію DHCP активовано, введіть параметри безпроводового підключення маршрутизатора безпроводової мережі безпосередньо.

   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну

2. Перевірка 3 Якщо проблем із номером ключа WEP і паролем немає, введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі безпосередньо.

   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну

   Докладніше про перевірку або зміну параметрів маршрутизатора безпроводової мережі див. в посібнику з комплекту поставки маршрутизатора або зверніться до його виробника.