# Sõnastik

- DHCP-funktsioon
- Püsiühendus
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP-aadress
- IPv4
- MAC-aadress
- MAC-aadressi filtreerimine
- Võrk
- Port
- Marsruuter
- SSID
- SSID edastus
- Salarežiim
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP-võti
- WEP-võtme number
- Wi-Fi
- Kaabelühendus
- Juhtmeta ruuter
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP-funktsioon
  Arvutitele, printeritele või muudele võrku ühendatud seadmetele vajaliku teabe (IP-aadress jne) automaatselt määramise funktsioon.
Püsiühendus
  Printeri otse arvuti või teiste seadmetega ühendamise meetod, kasutamata juhtmeta ruuterit.
IEEE802.11a
  Rahvusvaheline juhtmeta võrgu standard, mis kasutab 5,2 GHz ribalaiust; võimaldab sidet maksimaalsel edastuskiirusel 54 Mbit/s.
IEEE802.11ac
  Rahvusvaheline juhtmeta võrgu standard, mis kasutab 5 GHz vahemikku; võimaldab suhtlust maksimaalsel edastuskiirusel 6,93 Gbit/s.
  Standardi IEEE802.11n järeltulija.
IEEE802.11b
  Rahvusvaheline juhtmeta võrgu standard, mis kasutab 2,4 GHz vahemikku; võimaldab suhtlust maksimaalsel edastuskiirusel 11 Mbit/s.
IEEE802.11g
  Rahvusvaheline juhtmeta võrgu standard, mis kasutab 2,4 GHz vahemikku; võimaldab suhtlust maksimaalsel edastuskiirusel 54 Mbit/s.
  Standardiga IEEE802.11b ühilduv seade.
IEEE802.11n
  Rahvusvaheline juhtmeta võrgu standard, mis kasutab 2,4 GHz vahemikku ja 5 GHz vahemikku; võimaldab suhtlust maksimaalsel edastuskiirusel 600 Mbit/s.
  Standardiga IEEE802.11b/g ühilduvad seadmed töötavad sagedusribal 2,4 GHz.
IP-aadress
  Igale võrguga ühendatud arvutile või võrguseadmele määratud numbriline ID-kood.
IPv4
  Interneti-protokoll IP-aadresside haldamiseks.
  IPv4-aadressid määratakse sideseadmetele (nt võrku ühendatud arvutid) automaatselt.
MAC-aadress
  Igale võrguseadmele määratud ainulaadne number.
MAC-aadressi filtreerimine
  Seade, mis toimib traadita võrgu loomisel sillana.
Võrk
  Süsteem arvutite ühendamisel teabe vahetamiseks. Internet on üks võrgu tüüp.
Port
  Pistikupessa saab sisestada Etherneti- või USB-kaabli.
Marsruuter
  Seade võrgus olevate seadmete (arvutid, printerid jm) ühendamiseks.
SSID
  Nimi juhtmeta võrgus kasutatava juhtmeta ruuteri tuvastamiseks.
SSID edastus
  Juhtmeta ruuteri SSID-d näitav regulaarne signaaliülekanne.
Salarežiim
  Funktsioon, mis hoiab ära juhtmeta ruuteri SSID kuvamise teistes juhtmeta võrguseadmetes.
TKIP
  Krüptimisstandard; perioodiline krüptimisvõtme uuendamine hoiab ära kolmanda osapoole dekrüptimise.
USB
  Standard väliste seadmete (printerid jm) arvutiga ühendamiseks.
WCN
  Funktsioon traadita side ühenduse määrangute lihtsaks konfigureerimiseks PIN-koodi sisestamisega. (WCN-NET) WCN tähendab Windows Connect Now.
WEP
  Standardis IEEE802.11 kasutatav turvaprotokoll.
WEP-võti
  Protokollis WEP kasutatav krüptimisvõti.
WEP-võtme number
  Võite valida võtme vahemikus WEP-võti 1 kuni WEP-võti 4. Valige see WEP-võtme number, mis on valitud ka juhtmeta ruuteris, millega soovite ühenduse luua.
Wi-Fi
  Kaubamärk, mis antakse ainult Wi-Fi Alliance'i koostalitlusvõime katse läbinud toodetele. See printer on Wi-Fi serdiga toode. See võib viidata ka LAN-ile (kohtvõrgule), mis ei nõua juhtmete olemasolu.
Kaabelühendus
  Võrguühenduseks on vaja Etherneti-kaablit.
Juhtmeta ruuter
  Seade, mis toimib traadita võrgu loomisel sillana.
WPA
  WEP-protokolliga võrreldes suurema turvalisusega turvaprotokoll.
WPA2
  Juhtmeta võrkude turvaprotokoll. See on WPA uus versioon.
WPS
  Standard, millega saab hõlpsalt seadistada seadmete juhtmeta ühendust ja turvasätteid. Kasutada saab nupuvajutuse meetodit ja PIN-koodi meetodit. WPS on lühend sõnadest Wi-Fi Protected Setup.