# Connessione cablata

1. Premere il pulsante Impostazione (Setup) (A).

2. È necessario utilizzare un cavo Ethernet (venduto separatamente).

3. Rimuovere il coperchietto (B) dalla porta posta a sinistra sul retro della stampante.

4. Collegare la stampante e un dispositivo di rete (router e così via) con un cavo Ethernet (C).

   Non collegarla ad alcuna altra porta.

5. Utilizzare il pulsante o (D) per selezionare Impostaz. periferica (Device settings) e premere il pulsante OK.

6. Selezionare Impostazioni LAN (LAN settings) e premere il pulsante OK.

7. Selezionare LAN wired (Wired LAN) e premere il pulsante OK.

8. Selezionare Att./disatt. LAN wired (Enab./dis. wired LAN) e premere il pulsante OK.

9. Selezionare Attivo (Enable) e premere il pulsante OK.

10. Se viene visualizzata la schermata indicata di seguito, premere il pulsante OK.

    Se la seguente schermata non viene visualizzata, andare al passo successivo.

11. Premere il pulsante COPIA (COPY) (E).

    La procedura di connessione di rete è ora completata.

12. Tornare al software dell'applicazione e continuare l'installazione.

    Fare clic su nella barra delle applicazioni (taskbar), quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per continuare l'impostazione.