# Installatiehandleiding
- G6000 series -

# Bedrade verbinding

Volg de onderstaande procedure om een printer in te stellen.

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld voordat u de bedrade verbinding instelt.

   Wanneer de printer is ingeschakeld, brandt of knippert het AAN (ON)-lampje (A).

   - Opmerkingen over bedrade verbinding(Wordt weergegeven in een nieuw venster)

   Belangrijk

   - Als de printer wordt gereinigd, printkoppen worden uitgelijnd of een ander proces wordt uitgevoerd, wacht u tot dit proces is voltooid voordat u de installatie start.

2. Selecteer het scherm dat wordt weergegeven op het printerscherm.

- Wanneer het scherm links verschijnt, klikt u hier

- Wanneer het scherm links verschijnt, klikt u hier

- Klik hier als een ander scherm wordt weergegeven