# 수동 설정

1. 기타 설정(Other setup)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

2. 수동 설정(Manual setup)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

3. 무선 라우터를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

   다른 화면이 나타나거나 무선 라우터를 찾을 수 없는 경우 "문제 해결"을 참조하십시오.

   - 라우터 직접 입력(Router direct input)을 선택한 경우 여기를 참조하십시오.

4. OK 버튼을 누릅니다.

5. 무선 라우터에 설정된 보안 프로토콜을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

   "연결됨(Connected)"이 나타나는 경우 네트워크에 암호가 필요하지 않습니다. 다음 단계에서 "사용 금지(Disable)"를 선택하고 설정을 계속하십시오.

6. 무선 라우터에 설정된 보안 프로토콜을 선택합니다.

   - 사용 금지
   - WEP
   - WPA/WPA2