# Conexión por cable

1. Seleccione LAN cableada (Wired LAN) y pulse el botón OK.

2. Seleccione Sí (Yes) y pulse el botón OK.

3. Necesitará un cable Ethernet (se vende por separado).

4. Retire la tapa (A) del puerto situado a la izquierda en la parte posterior de la impresora.

5. Conecte la impresora y el dispositivo de red (router, etc.) con un cable Ethernet (B).

   No lo conecte a ningún otro puerto.

6. Pulse el botón OK.

7. Pulse el botón OK.

8. Vuelva al software de la aplicación y continúe con la instalación.

   Haga clic en el en la barra de tareas (taskbar), siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.