# 詞彙

- DHCP功能
- 直接連接
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP位址
- IPv4
- MAC位址
- MAC位址篩選
- 網路
- 連接埠
- 路由器
- SSID
- SSID廣播
- 隱形模式
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP金鑰
- WEP金鑰號碼
- Wi-Fi
- 有線連接
- 無線路由器
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP功能
  為連接至網路的電腦、印表機或其他裝置自動指派所需資訊(IP位址等)的功能。
直接連接
  一種不使用無線路由器，即可將印表機直接連接至電腦或其他裝置的方法。
IEEE802.11a
  一種使用5.2GHz頻段的無線網路國際標準，可以進行最大傳送率為54Mbps的通訊。
IEEE802.11ac
  一種使用5GHz頻段的無線網路國際標準，可以進行最大傳送率為6.93Gbps的通訊。
  IEEE802.11n的後續標準。
IEEE802.11b
  一種使用2.4GHz頻段的無線網路國際標準，可以進行最大傳送率為11Mbps的通訊。
IEEE802.11g
  一種使用2.4GHz頻段的無線網路國際標準，可以進行最大傳送率為54Mbps的通訊。
  與IEEE802.11b相容。
IEEE802.11n
  一種使用2.4GHz頻段和5GHz頻段的無線網路國際標準，可以進行最大傳送率為600Mbps的通訊。
  在2.4GHz頻段中與IEEE802.11b/g相容。
IP位址
  為每台連接至網路的電腦或網路裝置指派的數字標識。
IPv4
  管理IP位址的網際網路協議。
  IPv4 位址自動指派給通訊裝置，如連接至網路的電腦。
MAC位址
  指派給每個網路裝置的唯一數字。
MAC位址篩選
  透過儲存MAC位址阻止未授權的裝置進行存取的功能。
網路
  透過多台電腦間相互連接進行資訊交換的系統。 網際網路是網路的一種類型。
連接埠
  可插入乙太網路電纜線或USB電纜線的插槽。
路由器
  在網路中扮演橋接或連接不同裝置(電腦、印表機等)之間通訊角色的裝置。
SSID
  用於識別無線網路中使用的無線路由器名稱。
SSID廣播
  顯示無線路由器的SSID的定期訊號傳輸。
隱形模式
  防止無線路由器的SSID出現在其他無線網路裝置上的功能。
TKIP
  一種定期更換加密金鑰以防止第三方解密的加密標準。
USB
  將週邊設備(印表機等)連接到電腦的標準。
WCN
  僅輸入PIN編碼即可輕鬆配置無線連接設定的功能。(WCN-NET) WCN表示Windows Connect Now。
WEP
  用於IEEE802.11的安全協定。
WEP金鑰
  WEP中使用的加密金鑰。
WEP金鑰號碼
  從WEP金鑰1到WEP金鑰4中選擇。 選擇與要連接至的無線路由器相同的WEP金鑰號碼。
Wi-Fi
  一種品牌名稱，僅提供給已通過Wi-Fi聯盟互用性測試的產品。 本印表機已通過Wi-Fi認證。 也可以指不需要電纜線的LAN(區域網路)。
有線連接
  需要乙太網路電纜線進行連接的網路。
無線路由器
  建立無線網路時用作橋接器的裝置。
WPA
  用於無線網路的安全協定，比WEP的安全性更高。
WPA2
  用於無線網路的安全協定。 這是新版WPA。
WPS
  可以輕鬆建立無線裝置連接和進行安全設定的標準。 可以使用單鍵方法和PIN 編碼方法。 WPS表示Wi-Fi Protected Setup。