# Connexion filaire

1. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup) (A).

2. Vous aurez besoin d'un câble Ethernet (vendu séparément).

3. Retirez le capuchon (B) du port situé sur la partie gauche au dos de l'imprimante.

4. Connectez l'imprimante et un périphérique réseau (routeur, etc.) à l'aide d'un câble Ethernet (C).

   Ne le connectez pas à un autre port.

5. Utilisez le bouton ou (D) pour sélectionner Param. périphérique et appuyez sur le bouton OK.

6. Sélectionnez Paramètres réseau et appuyez sur le bouton OK.

7. Sélectionnez Réseau câblé et appuyez sur le bouton OK.

8. Sélectionnez Act./désact. rés câb et appuyez sur le bouton OK.

9. Sélectionnez Actif et appuyez sur le bouton OK.

10. Si l'écran ci-dessous apparaît, appuyez sur le bouton OK.

    Si l'écran suivant ne s'affiche pas, passez à l'étape suivante.

11. Appuyez sur le bouton COPIE (COPY) (E).

    La configuration de la connexion réseau est terminée.

12. Revenez à l'application et poursuivez l'installation.

    Cliquez sur l' dans la barre des tâches, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.