# Αντιμετώπιση προβλημάτων -Απενεργοποίηση-

# Εμφανίζεται το μήνυμα "Αποτυχία σύνδεσης με τον ασύρμ. δρομολογητ. <Βλ. εγχειρίδιο>"

1. Έλεγχος 1 Ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος;

   Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί, απενεργοποιήστε την και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.

   Μην προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη του παρόντος οδηγού, εάν δεν ενεργοποιηθεί η παροχή ρεύματος. Η σύνδεση με τον ασύρματο δρομολογητή θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.

2. Έλεγχος 2 Επαναφέρετε το σφάλμα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή.

   Πατήστε το κουμπί OK.

   - Εισαγάγετε πάλι απευθείας το όνομα του ασύρματου δρομολογητή

   Μεταβείτε στον προορισμό της σύνδεσης και συνεχίστε από το βήμα 4.