# Catatan Tentang Koneksi Wi-Fi

- Pastikan komputer Anda dan perute nirkabel (A) terhubung. Untuk detail lebih lanjut tentang memeriksa setelan ini, lihat petunjuk yang tersedia dengan perute nirkabel atau hubungi produsennya.

- Konfigurasi, fungsi perute, prosedur pengesetan dan setelan keamanan perute nirkabel bervariasi tergantung pada lingkungan sistem. Untuk detail, lihat petunjuk untuk perute nirkabel Anda atau hubungi produsennya.
- Pencetak ini tidak mendukung IEEE802.11ac, IEEE802.11a, atau IEEE802.11n (5 GHz). Periksa apakah perangkat Anda mendukung IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g atau IEEE802.11b.
- Jika perangkat Anda diset ke mode "hanya IEEE802.11n", WEP atau TKIP tidak dapat digunakan sebagai protokol keamanan. Ubah protokol keamanan untuk perangkat Anda ke sesuatu selain WEP dan TKIP atau ubah setelan ke sesuatu selain "hanya IEEE802.11n".
  Koneksi antara perangkat Anda dan perute nirkabel akan dinonaktifkan sementara waktu pada saat setelan diubah. Jangan lanjutkan ke layar petunjuk berikutnya sampai pengesetan selesai.
- Untuk penggunaan kantor, konsultasikan dengan administrator jaringan Anda.
- Perhatikan bahwa jika Anda terhubung ke jaringan tanpa perlindungan keamanan, informasi pribadi Anda dapat diungkapkan ke pihak ketiga.
- Anda tidak dapat menghubungkan pencetak dengan koneksi nirkabel dan berkabel secara bersamaan. LAN dan USB dapat digunakan secara bersamaan.